## on-match next

> このroute-mapに合致した場合に、次のroute-mapを適用するときはこのコマンドで指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　このルートマップ（ルートマップ名：map1）に合致した場合、次のシーケンス番号のルートマップの動作をする

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#match ip ***** Router(config-rmap map1 permit 1)#match metric ***** Router(config-rmap map1 permit 1)#on-match next ←シーケンス番号1のルートマップに合致したら、シーケンス番号2のルートマップ動作 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)# Router(config)# Router(config)#route-map map1 permit 2 ← シーケンス番号2のルートマップ Router(config-rmap map1 permit 2)#set community ***** Router(config-rmap map1 permit 2)#set ip ***** Router(config-rmap map1 permit 2)#set weight ***** Router(config-rmap map1 permit 2)#exit Router(config)#

### コマンド書式

> on match next

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ