## configuration mode application-version message

> configuration modeコマンドでinitiateを選択した場合に、アプリケーションバージョン属性にセットする値を指定します。
> respondを選択した場合は、利用しません。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　アプリケーションバージョンの値をセットする

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#configuration mode application-version message fitel

### コマンド書式

> configuration mode application-version message <Word>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> Word | アプリケーションバージョン属性にセットする値を指定します。 | 127文字以内 | 省略不可

> ※ スペースも文字数としてカウントされます。
> 例：A B Cの場合、5文字としてカウントされます。

### この設定を行わない場合

> 装置名と版数をセットします。

## 設定モード

> IPsec各種設定モード

トップページへ