## network

> RIPngサービスを提供するインタフェースをインタフェース名もしくはIPv6アドレス形式で決定します。

### 設定例１　LANインタフェースでRIPngを運用する

> Router(config)#router ripng Router(config-ripng)# network lan 1

### コマンド書式

> network { <インタフェース名> | <IPv6アドレス> }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | RIPngを運用するインタフェース名を指定します。 | インタフェース名形式 | 省略不可
> IPv6アドレス | RIPngを運用するインタフェースを、インタフェースのIPv6アドレスで指定します。 | IPv6アドレス形式

### この設定を行わない場合

> どのインタフェースでもRIPngを運用しません。

## 設定モード

> RIPngサービス設定モード

トップページへ