## pathfilter-list

> どのような中継パケットに対して、冗長機能を適用するかを指定します。
> FITELnet-F120の冗長機能により、指定した相手に対して定期的に経路監視を行い、メイン経路−バックアップ経路の制御を行ないますが、その制御に適用させる中継データを指定する必要があります。
> また、このコマンドで、メイン経路インタフェース、バックアップ経路インタフェース（接続相手）も指定します。
> このコマンドで、中継データ（宛先IPアドレス範囲）と、L3監視相手の組み合わせを指定します。
> L3監視相手は、layer3check-listコマンドで指定します。

### 設定例１　192.168.100.0/24宛のデータを冗長機能の対象とする（対象L3監視：L3チェックリスト番号１）
このデータのメイン経路はPPPoE1、バックアップ経路はPPPoE5とする

> Router(config)#redundancy Router(config-redundancy)# pathfilter-list 192.168.100.0 255.255.255.0 layer3check-list 1 1st pppoe 1 2nd pppoe 5

### 設定例２　192.168.150.0/24宛のデータを冗長機能の対象とする（対象L3監視：L3チェックリスト番号2）
このデータのメイン経路はPPPoE1、バックアップ経路はSERIAL（接続相手：Dialer１）とする

> Router(config)#redundancy Router(config-redundancy)# pathfilter-list 192.168.150.0 255.255.255.0 layer3check-list 2 1st pppoe 1 2nd dialer 1

### 設定例３　192.168.200.0/24宛のデータを冗長機能の対象とする（対象L3監視：L3チェックリスト番号2）
このデータのメイン経路はPPPoE1、バックアップ経路はルータグループ化機能を形成しているルータとする

> Router(config)#redundancy Router(config-redundancy)# pathfilter-list 192.168.200.0 255.255.255.0 layer3check-list 2 1st pppoe 1 2nd router-group

### コマンド書式

> pathfilter-list <IPアドレス> <ネットマスク> layer3check-list <L3チェックリスト番号> 1st <インタフェース名> 2nd { <インタフェース名> | router-group }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | 冗長機能の対象となるデータの宛先IPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> ネットマスク | 冗長機能の対象となるデータの宛先IPアドレスを範囲指定するためのネットマスクを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> L3チェックリスト番号 | pathcheck-listコマンドで設定したL3監視パケットの宛先を、番号で指定します。 | - | 省略不可
> インタフェース名 | 1stで指定するインタフェース名は、メイン経路のインタフェースを指定します。 バックアップにFITELnet-F120のインタフェースを使用する場合に、2ndでインタフェースを指定します。 | インタフェース名形式 | 省略不可
> router-group | ルータグループ化機能を使用している場合に、他の装置でバックアップを行なう場合は、router-groupを指定します。 | router-group | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 冗長機能は使用できません。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ