## max-call

> ダイヤルアップ接続で１時間あたりの発呼回数制限の設定します。
> 設定値を超えた場合は、電子メールで通知します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。リミッタを解除しカウンタもゼロクリアします。ただし、現状のモバイル回線の接続状態は保持します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　1時間あたりの発呼回数を100回に設定します。

> Router(config)#interface dialer 1 Router(config-if dialer 1)#max-call 100

### コマンド形式

> max-call {off| <1-1000>}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> <1-1000> | ダイヤルアップ接続で１時間あたりの発呼回数制限の設定をします。 | 1〜1000 | 40
> off | 発呼回数制限の監視を行いません。 | off | -

### この設定を行わない場合

> ダイヤルアップ接続で１時間あたりの発呼回数を40回に制限します。

## 設定モード

> ダイヤルアップインタフェース設定モード

トップページへ