## syslog facility

> ログ情報をSYSLOGで通知する際のファシリティコード番号（0〜23)を設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　SYSLOGのファシリティ値を”local0"に設定する

> Router (config)# syslog facility 16

### コマンド書式

> syslog facility <ファシリティコード番号>

> ファシリティコード番号については、こちらを参照してください。

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ファシリティコード番号 | SYSLOGのファシリティ値を指定します。 | 0〜23 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ファシリティコード番号1になります。

### SYSLOGのファシリティとは？

> SYSLOGのファシリティとは、ログメッセージの種類を表します。
> 一般的には、どのような状況でログが発生したかを表す番号として指定されます。
> RFC3164では、以下のように規定されています。（OSにより捕らえ方が同じように見えるファシリティ値もあります）

> コード番号 | ファシリティ | コード番号 | ファシリティ
> --- | --- | --- | ---
> 0 | kernel message | 12 | NTP subsystem
> 1 | user-level messages | 13 | log audit
> 2 | mail system | 14 | log alert
> 3 | system daemons | 15 | clock daemon
> 4 | security/authorization messages | 16 | local use 0 (local0)
> 5 | messages generated internally by syslogd | 17 | local use 1 (local1)
> 6 | line printer subsystem | 18 | local use 2 (local2)
> 7 | network news subsystem | 19 | local use 3 (local3)
> 8 | UUCP subsystem | 20 | local use 4 (local4)
> 9 | clock daemon | 21 | local use 5 (local5)
> 10 | security/authorization messages | 22 | local use 6 (local6)
> 11 | FTP daemon | 23 | local use 7 (local7)

> SYSLOGを通知した場合、サーバ側ではファシリティ毎に保存するファイルを変えるというような運用方法も可能となります。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ