## idtype-pre

> Aggressiveモードで、本装置の名前を通知するための形式を定義します。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　Aggressiveモードで通知するIDを、User-FQDN形式とする

> Router(config)# crypto isakmp polcy 1 Router(config-isakmp)#idtype-pre userfqdn

### コマンド書式

> idtype-pre <IDタイプ>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IDタイプ | Aggressiveモードで自身のIDを通知する際のタイプを指定します | fqdn userfqdn | 省略不可

### この設定を行わない場合

> userfqdn(UserFQDN)を使用します。

### FQDN/User-FQDNとは？

> Fully-qualified domain namesの略です。トップレベルドメインからの全ての情報をもつドメイン名のことを言います。
> Aggressiveモードでは、装置名を通知する際には、FQDN形式で通知するのが一般的ですが、まれにUser-FQDN形式で通知をまっているVPN装置があります。この場合は、User-FQDN形式で通知する必要があります。User-FQDN形式とは、電子メールアドレスの書式として使用される「ユーザ名@ドメイン名」の書式です。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ