# IKE Mode

> FITELnet-F120では、認証モードをAuthentication (Phase 1)タイプのAggressive Mode、Main Modeから、Key Exchange (Phase 2)タイプのQuick Modeから選択する事ができます。

> Aggressive Mode | 通信のIDを開示して安全な通信を確立するだけでなく、Phase 1の一部のステップを省略することができるため、IKEネゴシエーションを高速化することができます。
> Main Mode | 安全な通信が確立されるまでIDを開示しないで保護します。
> Quick Mode | IKEネゴシエーションにおける第二フェーズです。 暗号およびメッセージの認証アルゴリズムをネゴして、安全な通信に使用できる必要な共有キーを確立します。Phase 2の通信は、Phase 1の折衝と同様に保護されます。

トップページへ