## 2nd

> バックアップインタフェース（接続相手）を指定します。
> FITELnet-F120/E30でバックアップを行なう場合は、"router-group"を指定します。

### 設定例１　バックアップ経路をPPPoE5とする

> (config)#redundancy pathfilter-list 1 Router(red-pathfilter-list 1)# 2nd pppoe 5

### 設定例２　バックアップ経路をSERIAL（接続相手：Dialer１）とする

> (config)#redundancy pathfilter-list 1 Router(red-pathfilter-list 1)# 2nd dialer 1

### 設定例３　バックアップ経路をルータグループ化機能を形成しているルータとする

> (config)#redundancy pathfilter-list 1 Router(red-pathfilter-list 1)# 2nd router-group

### コマンド書式

> 2nd { <インタフェース名> <IPアドレス>| router-group }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | バックアップにFITELnet-F120自身ののインタフェースを使用する場合に、インタフェース名を指定します。インタフェースにewanを指定した場合は、nexthopのIPアドレスを指定する必要があります。 | インタフェース名形式 | 省略不可
> router-group | ルータグループ化機能を使用している場合に、他の装置でバックアップを行なう場合は、router-groupを指定します。 | router-group | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 冗長機能は使用できません。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ