## proxydns mode

> 簡易DNS機能に対して問合せを行なう際に使用するプロトコル（IPv4 or IPv6）を指定します。
> 双方を使用する場合は"both"を指定します。

### 設定例１　IPｖ4、IPv6とも、簡易DNS機能を使用する

> Router(config)# proxydns mode both

### 設定例２　IPv4のみ簡易DNS機能を使用する

> Router(config)# proxydns mode v4

### コマンド書式

> proxydns mode { v4 | v6 | both}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> v4 | v6 | both | 簡易DNS機能に対して問合せを行なう際に使用するプロトコルを指定します。 |
> v4 | IPv4パケットによるnameのリクエストに対して、代理要求/応答をする
> v6 | IPv6パケットによるnameのリクエストに対して、代理要求/応答をする
> both | IPv4／IPv6の両方のパケットでのnmaeのリクエストに対して、代理要求/応答をする
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ProxyDNS機能を使用できません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ