# ファシリティ値

> syslogで通知する場合のファシリティ値を設定します。ファシリティ値を設定することにより、通知するsyslogに優先度を付けることができ、各種ネットワーク・デバイスを区別する必要のあるsyslog集中監視システムを使用している場合に便利です。
> この設定は、受信するサーバ側と設定があっている必要があります。

## SYSLOGのファシリティとは？

> SYSLOGのファシリティとは、ログメッセージの種類を表します。
> 一般的には、どのような状況でログが発生したかを表す番号として指定されます。
> RFC3164では、以下のように規定されています。（OSにより捕らえ方が同じように見えるファシリティ値もあります）

> コード番号 | ファシリティ | コード番号 | ファシリティ
> --- | --- | --- | ---
> 0 | kernel message | 12 | NTP subsystem
> 1 | user-level messages | 13 | log audit
> 2 | mail system | 14 | log alert
> 3 | system daemons | 15 | clock daemon
> 4 | security/authorization messages | 16 | local use 0 (local0)
> 5 | messages generated internally by syslogd | 17 | local use 1 (local1)
> 6 | line printer subsystem | 18 | local use 2 (local2)
> 7 | network news subsystem | 19 | local use 3 (local3)
> 8 | UUCP subsystem | 20 | local use 4 (local4)
> 9 | clock daemon | 21 | local use 5 (local5)
> 10 | security/authorization messages | 22 | local use 6 (local6)
> 11 | FTP daemon | 23 | local use 7 (local7)

> SYSLOGを通知した場合、サーバ側ではファシリティ毎に保存するファイルを変えるというような運用方法も可能となります。

## 関連コマンド

### syslog facility

> ログ情報をSYSLOGで通知する際のファシリティコード番号（0〜23)を設定する際は、syslog facilityコマンドを利用して設定します。

> Router (config)# syslog facility 16

トップページへ