## dns-server

> DNS サーバのIP アドレスを設定します。最大２件まで設定でき、DHCPで広告します。

### 設定例１　プライマリDNSサーバに192.168.1.100、セカンダリDNSサーバに192.168.1.101を設定する

> Router(config)#ip dhcp pool lan1 Router(config-dhcp-pool)#dns-server 192.168.1.100 192.168.1.101

### コマンド書式

> dns-server <プライマリDNSアドレス> <セカンダリDNSアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> プライマリDNSアドレス | DHCPで通知するプライマリDNSサーバのIPアドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> セカンダリDNSアドレス | DHCPで通知するセカンダリDNSサーバのIPアドレス | IPv4アドレス形式 | セカンダリDNSを使用しない

### この設定を行わない場合

> DHCPでDNSサーバの情報を通知しません。

### DNSサーバとは？

> DNSはDomain Name Systemの略で、ホスト名からIPアドレス（またはその逆）を探し出すシステムのことです。
> このシステムのために、ホスト名とIPアドレスの組み合わせデータベースが存在し、そのデータベースをもつホストのことを、DNSサーバといいます。
> DNSサーバは、世界中のホストとIPアドレスの組み合わせデータベースを持っているわけではなく、自分の属するドメインの組み合わせのみを保有し、わからないホスト名のリクエストを受けた場合は、他のDNSサーバに問い合わせるという仕組みを持っています。

## 設定モード

> DHCPサーバ設定モード

トップページへ