## mail to

> メールの送信先アドレスを設定／解除します。
> 複数行入力することにより、5つまで指定可能です。
> また、電子メール通知機能で通知する種類を以下の中から選択します。

> 種類 | 電子メール送信タイミング | オプション
> --- | --- | ---
> 不正アクセス | 不正アクセスを認識したタイミング | invader
> L3冗長機能 | 冗長機能により通常経路に障害が発生した もしくは、障害が復旧したタイミング | pathcheck
> 自動再起動 | ファームウェアの自動再起動がおこったタイミング | filemaintenance
> モバイル自動切断 | 規定パケット数以上の送受信データがあったあるいは 規定パケット数の90%を超える送受信データがあったタイミング | limiter
> IPsec冗長機能 | 経路が障害発生しバックアップ経路へ切り替わった時 障害発生していたメイン経路が復旧し切り戻った時 | redundancy
> IPsec負荷分散機能 | 経路が障害発生した時 経路が復旧した時 | multi-path

### 設定例１　メールの宛先アドレスをadmin@xxxx.co.jpに設定する（送信種類：不正アクセス、冗長機能）

> Router(config)#mail to admin@xxxx.co.jp invader pathcheck

### コマンド書式

> mail to <宛先メールアドレス> [ 電子メールの種類 ]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 宛先メールアドレス | メール通知機能で送信する電子メールのToに入れるメールアドレス | - | 省略不可
> 電子メールの種類 | 電子メールにて通知するメッセージの種類 | invader pathcheck filemaintenance limiter redundancy multi-path のいずれかもしくは複数 | 全ての種類のメールを通知する

> 最大エントリ数：5エントリ

### この設定を行わない場合

> 電子メールによる通知を行ないません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ