## ipv6 icmp error-ratelimit

> FITELnet-F120が、ICMPを使ってエラーを送信する際の、1秒間に送信する最大送信パケット数を設定します。
> エラーパケットにより、データ通信のための帯域が減ってしまうのを防ぐ機能です。

### 設定例１　エラーパケットを、最大300パケット/秒とする

> Router(config)#ipv6 icmp error-ratelimit 300

### コマンド書式

> ipv6 icmp error-ratelimit <パケット数/秒>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> パケット数/秒 | IPv6 ICMPでエラーを送信する際の 1秒間に送信する最大送信パケット数 | 0〜2147483647 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 100パケット/秒が設定されます。

### IPv6でのICMPエラーパケットの種類

> IPv6でのICMPエラーパケットには、以下の種類があります。

> エラーメッセージ名称 | 内容
> --- | ---
> Destination Unreachable Message. | 受信したパケットの宛先への経路が存在しない
> Packet Too Big Message | パケット長が、MTU長より大きいため、転送できない
> Time Exceeded Message | ホップ数が0のパケットを受信したため、転送できない
> Parameter Problem Message | IPv6ヘッダ（オプション含む）が異常または未知

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ