## redistribute

> BGP以外の手段で取得した経路情報のうち、BGPで配布する手段を選択し、必要に応じて、適用するRoute-mapを指定します。refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　スタティックで登録した経路情報をBGPで配布する

> Router(config)#router bgp 100 Router(congif-bgp)# redistribute static

### 設定例２　RIPで学習した経路情報をBGPで配布する

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-rip)#redistribute rip

### コマンド書式

> redistribute <再配布する経路情報> [route-map Route-map名]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 再配布する経路情報 | BGP以外の手段で取得した経路情報のうち、BGPで配布するものを指定します。 |
> connected | 直接経路
> kernel | kernelにセットされた経路情報
> static | スタティックルーティング情報
> rip | RIPで取得した経路情報
> local-prot1 | SA-UPルート情報
> local-prot2
> | 省略不可
> route-map Route-map名 | 必要に応じて、適用するRoute-mapを指定します。 | - | Route-mapを適用しない

### この設定を行わない場合

> BGPで受信した情報のみを広告します。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ