## ip mtu

> IPsecインタフェースのMTU長を指定します。

### 設定例１　IPsecのMTU長を1400byteにする

> Router(config)#interface ipsec 1 Router(config-if ipsec 1)#ip mtu 1400

### コマンド書式

> ip mtu <MTU長>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> MTU長 | MTU長を指定します。 | 576〜1500 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 1430byteとなります。通常は変更の必要はありません。

### MTU長とは？

> MTUとは（Max Transfer Unit）の略で、MTU長とは、通常、1パケットで運ぶことができるIPパケット（IPヘッダ＋IPペイロード）の長さをいいます。
> 標準的なEthernetでは、MTU長は1500byteです。

## 設定モード

> IPsecインタフェース設定モード

トップページへ