## ip address dhcp

> EWANインタフェースで、DHCPクライアント機能を使用する場合に指定します。
> ADSLモデムでPPPを終端しEWAN側にDHCPでアドレスを通知するようなケースや、CATVインターネット等DHCPでアドレスを割り当てるプロバイダに契約している場合は、このモードで使用することがあります。加入しているADSL／CATVインターネットサービスに確認してください。

> このモードの場合、DHCPサーバから「クライアントID」もしくは「ホスト名」の指定を指示される場合があります。この場合は、コマンドのオプションとして指示された内容を設定してください。

### 設定例１　EWANインタフェースでDHCPクライアント機能を使用する

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#ip address dhcp

### コマンド書式

> ip address dhcp client-id [{ ascii | hex} < client-id >]
> ip address dhcp [ hostname ]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> { ascii | hex} < client-id > | DHCPサーバから指定された、クライアントIDをASCIIまたは、hexで指定します。 |
> ascii | 最大63文字(ASCII)
> hex | 最大126桁(16進数)
> | クライアントIDを付けない
> hostname | DHCPサーバから指定された、ホスト名を指定します。 | 最大63文字 | ホスト名を付けない

### この設定を行わない場合

> DHCPクライアント機能を使用できません。

### DHCPクライアント機能とは？

> DHCPプロトコルを利用して、IPアドレス等の情報を割り当ててもらい、その内容にしたがってIP通信を行なう機能を、DHCPクライアント機能といいます。
> FITELnet-F120は、LANインタフェースでDHCPサーバ機能またはDHCPリレーエージェント機能が使用でき、EWANインタフェースでDHCPクライアント機能を使用できます。

## 設定モード

> EWANインタフェース設定モード

トップページへ