## ip dhcp pool

> DHCPサーバ設定モードに移行します。
> FITELnet-F120のLAN/EWAN2インタフェースで、FITELnet-F120をDHCPサーバとして使用する場合には設定が必要です。
> DHCPサーバ設定モードで設定できるコマンドについては、こちらを参照してください。

> DHCPサーバ機能と、DHCPリレーエージェント機能は共存できません。両方の設定がされている場合は、DHCPリレーエージェント機能が採用されます。

### 設定例　LANインタフェースでDHCPサーバ機能を使用するために、DHCPサーバ設定モードに移行する

> Router(config)#ip dhcp pool lan1 Router(config-dhcp-pool)#

### コマンド書式

> ip dhcp pool { lan1 | ewan2 }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> lan1 | ewan2 | DHCPサーバ機能を使用するインタフェースを選択します。 |
> lan1 | LANインタフェースで使用する
> ewan2 | EWAN2インタフェースで使用する
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> DHCPサーバ機能を使用できません。

### DHCPサーバ機能とは？

> DHCPサーバ機能とは、DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を使用して、LAN上の端末（PC)にIPアドレスなどの情報を割り当てる機能です。
> FITELnet-F120のDHCPサーバ機能では、以下の情報を通知することができます。
> ・IPアドレス／サブネットマスク
> ・DNSサーバのIPアドレス
> ・デフォルトゲートウェイのIPアドレス
> ・ドメイン名

> FITELnet-F120では、DHCPリレーエージェント機能もサポートしています。DHCPリレーエージェント機能は、自身がサーバになるのではなく、外部のDHCPサーバに問い合わせしなおす機能です。双方の設定がされている場合、DHCPリレーエージェント機能が有効になります。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ