## route

> RIPエントリをスタティックで登録します。
> ここで設定した経路情報は、RIPで広告するためだけに使用されます。装置のスタティックルートとしては登録されませんので注意してください。refreshコマンド後に有効になるコマンドです。
> スタティックルーティングの設定はこちら。

### 設定例１　192.168.200.0/24の経路情報をRIPで広告する

> Router(config)#router rip Router(config-rip)#route 192.168.200.0 255.255.255.0

### コマンド書式

> route <IPアドレス> <ネットマスク>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | RIPで広告するIPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> ネットマスク | RIP（RIP2のみ）で広告するネットマスクを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> スタティック情報はありません。
> redistributeコマンドの指定および学習したRIP情報のみを、RIPで広告します。

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ