## hash

> Phase1のハッシュアルゴリズムを設定します。FITELnet-F120のハッシュアルゴリズムには、MD5とSHA-1があります。
> この設定は、SAを確立する相手と同じ設定である必要があります。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　Phase1のハッシュアルゴリズムをMD5とする

> Router(config)# crypto isakmp polcy 1 Router(config-isakmp)#hash md5

### コマンド書式

> hash <ハッシュアルゴリズム>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ハッシュアルゴリズム | Phase1のハッシュアルゴリズムを指定します。 | md5 sha | 省略不可

### この設定を行わない場合

> MD5方式を使用します。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ