## configuration mode

> mode-configのネゴシエーションにおいて、REQUEST/REPLY制御で動作するかSET/ACK制御で動作するかを設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　REQUEST/REPLY制御で動作する

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#configuration mode initiate

### コマンド書式

> configuration mode [initiate | respond]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> initiate | REQUEST/REPLY制御モードで動作し、自装置からreqを送信します。 | initiate | 省略不可
> respond | SET/ACK制御モードで動作し、setを受信待ちをします。 | respond | 省略不可

### この設定を行わない場合

> set-ackモードで動作し、setの受信待ちをします。
> Mode Configを使用する場合は、ip vpn-nat inside sourceコマンドでmodeconfigで割り当てられたNAT+変換する設定を行う必要があります。

### モードコンフィグの手法

> モードコンフィグは、VPN通信を行う際にPeer同士の情報を交換する手法であり、情報交換方法は2パターンあります。

> １）configuration mode initiateを指定した場合
> | 本装置はモードコンフィグのイニシエータとして動作します。 本装置から、モードコンフィグのレスポンダに対して、要求（Request）を送信して、返答（Reply）を待ちます。
> ２）configuration mode respondを指定した場合
> | 本装置はモードコンフィグのレスポンダとして動作します。 本装置は、モードコンフィグのイニシエータから通知（Set）を受けて、承認（Ack）を返します。

## 設定モード

> IPsec各種設定モード

トップページへ