## syslog source-interface

> syslogパケット送出の際の送信元IPアドレスとして使用するインタフェース名を指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　SYSLOG送信時の送信元アドレスに、LANインタフェースのIPアドレスを使用する

> Router (config)# syslog source-interface lan 1

### コマンド書式

> syslog source-interface <インタフェース名>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | SYSLOGを通知する際のパケットの送信元アドレスに使用するインタフェースアドレス | lan 1 ewan 1〜2 loopback 1 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> SYSLOGパケットを実際に送信するインタフェースになります。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ