## proxydns domain

> ドメイン名称とそのドメイン名称に対応するDNS IP アドレスを登録します。
> 別のアドレスを入力すると以前入力したアドレスに上書きされます。

### 設定例１　furukawa.co.jpドメイン宛のDNSリクエストは、192.168.200.1もしくは2003:113::c0a8:c801に問い合わせる

> Router(config)# proxydns domain furukawa.co.jp v4 192.168.200.1 Router(config)# proxydns domain furukawa.co.jp v6 2003:113::c0a8:c801

### コマンド書式

> proxydns domain <ドメイン名> { v4 | v6 } <DNSアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ドメイン名 | DNSリクエストのドメイン名 | - | 省略不可
> v4 | v6 | DNSサーバを指定するプロトコルを選択します。 IPv4アドレスでDNSサーバを指定する場合にはv4を使用し、IPv6アドレスでDNSサーバを指定する場合にはv6を使用します。 | v4 or v6 | 省略不可
> DNSアドレス | DNSサーバのIPアドレス | IPv4アドレス形式 または IPv6アドレス形式 | 省略不可

> 最大エントリ数：8エントリ

### この設定を行わない場合

> どのようなリクエストでも、全て固定のDNSサーバに問い合わせます。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ