## set metric

> 経路情報のmetric値／MED値を設定します。
> BGPの場合は、MULTI-EXIT-DESCRIMINATOR属性として設定値を通知します。

### BGPピア(10.0.0.1）には、MED値（300）でUPDATE情報を送信する

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#set metric 300 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#irouter bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> set metric <メトリック値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> メトリック値 | RIPやBGPで使用するメトリック値/MED値を指定します。 | 1〜4294967295 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> メトリック値を操作しません。

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ