## neighbor <ip-address> update-source

> BGPセッションの確立（OPENメッセージ）の際、BGPの送信元アドレスに割り当てるIPアドレスを指定するために、インタフェースを指定します。refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）とのBGPパケットの送信元アドレスに、PPPoE1のアドレスを利用する

> Router(config)# router bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor A.B.C.D update-source pppoe 1

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> update-source <インタフェース名>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> インタフェース名 | BGPの送信元アドレスに使用するインタフェースアドレス。 | インタフェース名形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> BGPパケットを実際に送信するインタフェースになります。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ