# NATスタティック登録

> 複数のグローバルアドレスが割り当てられている形態で、内部にあるサーバを、外部に公開するような場合に指定します。
> 例えば、内部のwebサーバ(192.168.0.100)を公開する場合に、LAN上の端末指定：192.168.0.100、外部に見えるIPアドレス：xxx.xxx.xxx.1と設定することにより、 xxx.xxx.xxx.1のアクセスは、192.168.0.100に変換します。

## 関連コマンド

> NATスタティック機能を使用する際は、下記のNAT関連コマンドを利用して設定します。
> ・ip_nat_translation_finrst-timeout
> ・ip_nat_translation_icmp-timeout
> ・ip_nat_translation_tcp-timeout
> ・ip_nat_translation_timeout
> ・ip_nat_translation_udp-timeout
> ・ip nat inside source（PPPoE）
> ・ip nat inside source（EWAN）
> ・ip nat inside destination（PPPoE）
> ・ip nat inside destination（EWAN）
> ・ip nat pool

トップページへ