## lcp restart

> LCPのリスタート時間（10msec）の設定をします。

### 設定例１　LCPのリスタート時間を1000msecに設定します。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#lcp restrart 100

### コマンド形式

> lcp restart <100-6000>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> <100-6000> | LCPのリスタート時間を設定します。 | 100〜6000 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> LCPのリスタート時間を1000msecに設定します。

## 設定モード

> MOBILEインタフェース設定モード

トップページへ