## distance

> 同じ宛先への経路情報が複数存在した場合、どの情報を有効にするかを決定するための優先度を設定します。
> 例えば、スタティックルーティングで設定した情報と、RIPで受信した経路情報で、同じ宛先の情報があった場合に、どちらを優先とするかどうかの決定に使用します。
> FITELnet-F120では、特定の宛先に対して、distance値（優先度）をいくつにするかの指定もできます。さらに、どのルータから受信したRIPを対象とするかの指定もできます（ルータの限定はaccess-listを使用します）。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。
> distance値は、値が小さいほど優先度が高くなります。

### 設定例１　RIPのdistance値を10に設定する

> Router(config)#router rip Router(config-rip)#distance 10

### 設定例２　192.168.0.0/24の経路情報をRIPで受信した際のdistance値を30に設定する

> Router(config)#router rip Router(config-rip)#distance 30 192.168.0.0 255.255.255.0

### 設定例３　192.168.100.0/24上のルータから受信した192.168.0.0/24の経路情報はdistance値を100とする

> Router(config)#access-list 1 permit 192.168.100.0 255.255.255.0 Router(config)#router rip Router(config-rip)#distance 30 192.168.0.0 255.255.255.0 1

### コマンド書式

> distance <distance値> [ <IPアドレス> <ネットマスク> <access-list番号> ]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> distance値 | RIPのdistance値を指定します。 | 1〜255 | 省略不可
> IPアドレス | distance値を設定する特定の宛先アドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 経路ごとのdistance値を指定しません。
> ネットマスク | distance値を設定するための、ネットマスク値を指定します。 | IPv4アドレス形式 | 経路ごとのdistance値を指定しません。
> access-list番号 | distance値を特定する、RIP送信元ルータを指定します。 | <1-99> <1300-1999> | 経路ごとのdistance値を指定しません。

### この設定を行わない場合

> distance値は、110で動作します。

### （参考）他のプロトコルのdistance値

> 他のプロトコルのdistance値は、以下のようになっています。

> プロトコル | デフォルト値 | 備考
> --- | --- | ---
> スタティック | 1 | 設定変更可能
> 直接ルート | - | 設定変更不可
> BGP（external） | 20 | 設定変更可能
> BGP（internal） | 200
> BGP（local） | 200
> RIP | 110 | 設定変更可能

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ