## ip address

> EWEANインタフェースのIPアドレスとサブネットマスクを指定します。
> DHCPでIPアドレスを割り当てられる場合は、ip address dhcpコマンドを指定します。

### 設定例１　EWANインタフェースのIPアドレスを158.ｘｘｘ.ｘｘｘ.1に設定する

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#ip address 158.202.232.2 255.255.255.0

### コマンド書式

> ip address <IPアドレス> <サブネットマスク>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | インタフェースに割り当てるIPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> サブネットマスク | サブネットマスクを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

## 設定モード

> EWANインタフェース設定モード

トップページへ