## neighbor <ip-address> remote-as <1-65535>

> BGP ピアの属するAS番号を指定します。自身のAS番号と同じ場合はI-BGP、異なる場合はE-BGPとなります。
> passiveを指定した場合は、相手からのOPENメッセージがあった場合に、OPENメッセージを送付します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）とBGPセッションを確立する（相手AS番号は100）

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 remote-as 100

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> remote-as <AS番号> [passive]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> AS番号 | 指定しているBGPピアのAS番号を設定します。 | 1〜65535 | 省略不可
> passive | 相手からのOPENメッセージを受信してから、OPENメッセージを送信する際に指定します。 | passive | 起動直後にOPENメッセージを送信する

### この設定を行わない場合

> BGPの通信を行なうことができません。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ