## ppp account

> ダイヤルアップ接続でインタフェースにmobileを選択した場合に、接続相手に送信する自分の認証用ユーザ名、パスワードを設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　ユーザIDにf120@xxxxx.ne.jp, パスワードにf120passを設定する

> Router(config)#interface dialer 1 Router(config-if dialer 1)#ppp account f120@xxxxx.ne.jp f120pass

### コマンド形式

> ppp account <username> <password>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> username | ダイヤルアップ接続相手送信する、自分の認識ユーザ名を設定します。 | 127文字以内の文字列 | 省略不可
> password | ダイヤルアップ接続相手送信する、自分の認識パスワードを設定します。 | 32文字以内の文字列 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 接続相手に、認識ユーザID、パスワードを送信しません。SMS着信によるコールバックのみを行う場合は、設定不要です。

## 設定モード

> ダイヤルアップインタフェース設定モード

トップページへ