## ip address

> 自装置のモバイルポート側のIPアドレスを設定します。
> 接続相手先からアドレスを割り振ってもらう場合は「negotiated」を指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。該当するモバイル回線が接続中の場合は強制切断します。
> また、ルート情報も変更します。

### 設定例１　IPアドレスを10.1.1.1、サブネットマスクを255.255.255.0に設定します。

> Router(config)#interface dialer 1 Router(config-if dialer 1)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

### コマンド書式

> ip address {negotiated | <ipアドレス> <サブネットマスク>}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> negotiated | <ip-address> <subnet-mask> | ダイヤルアップ接続で使用するモバイルポート側のIPアドレスを設定します。 |
> negotiated | 接続相手からIPアドレスを割り振ってもらう場合
> <ip-address> <subnet-mask> | IPv4アドレス形式で設定する場合。
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> モバイル回線を使用したダイヤルアップ接続を行うことができません。
> 設定を行わない場合は、ip address negotiatedとして機能します。

## 設定モード

> ダイヤルアップインタフェース設定モード

トップページへ