## neighbor <ip-address> route-map

> BGPピアにルートマップを適用します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）間で、受信の際にRoute-map（ルートマップ名：map1）を適用する。

> Router(config)# router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 route-map map1 in

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> route-map <Route-map名> { in | out }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> Route-map名 | 適用するRoute-mapのRoute-map名を指定します。 | - | 省略不可
> { in | out } | 指定しているBPGピアから受信時（in）／指定しているBPGピアへの送信時（out）の どちらでフィルタリングするのかを指定します。 |
> in | 受信時
> out | 送信時
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> Route-map制御を行ないません。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ