## ip split-horizon

> インタフェースでSplit-Horizon制御を行なうかどうかを設定します。
> Split-Horizon制御を行なう場合は"enable"、行なわない場合は"disable"を指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　PPPoEインタフェースでSplit-Horizon制御を行なう

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#ip split-horizon enable

### コマンド書式

> ip split-horizon { enable | disable }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> enable | disable | Split-Horizon制御を行なうかどうかを指定します。 | enable：制御を行なう disable：制御を行なわない | 省略不可

### この設定を行わない場合

> Split-Horizon制御を行います。

### Split-horizon制御とは？

> RIP送信制御の方法です。
> 受信したRIPの宛先情報を、RIPを受信したインタフェースに対して送信するかどうかを規定します。Split-Horizon制御を行なう場合は、RIPを受信したインタフェースには送信しません。
> Split-Horizon制御を行なっていないルータがネットワーク上に存在する場合、RIPで送信した情報を同じインタフェースから受信するため、そのインタフェース側にも経路が存在すると判断され、実際に送信するインタフェースが使用不可となっても、そちら側のインタフェースに経路が存在すると考えられ、データを送信してしまいます。
> この機能がない場合は、経路がなくなった場合の収束が遅くなる原因となります。

> Split-Horizonの拡張機能で、Split-Horizon with Poisonaous Reverseという機能があります。
> この機能は、Split-Horizonのように、RIPを受信したインタフェースに同じ宛先の情報をもつRIPを送信しないのではなく、その宛先の情報のメトリックを16（到達不能）としてRIPを送信する機能です。この機能により、さらに誤動作が防止できます。

> FITELnet-F120は、Split-Horizon with Poisonaous Reverse機能をサポートしていません。

## 設定モード

> 各インタフェース設定モード

トップページへ