## syslog server

> syslogサーバホストのIPアドレスを設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　SYSLOGサーバに、192.168.100.1を設定する。

> Router(config)# syslog server 192.168.100.1

### コマンド書式

> syslog server <SYSLOGサーバ>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> SYSLOGサーバ | SYSLOGを通知するサーバのIPアドレスを指定 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

> 最大エントリ数：1エントリ

### この設定を行わない場合

> ログ情報を、SYSLOGサーバに送信しません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ