## aaa enable

> 相手を拡張認証（Xauth）するどうかを設定します。
> 相手を拡張認証（Xauth）する場合は、相手のユーザ名・パスワードを"aaa peer-name"コマンドで設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　拡張認証を行う

> Router(config)#crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#aaa enable

### コマンド書式

> aaa enable

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> 拡張認証を行いません。

### 拡張認証とは？

> IPsecでは、電子証明書またはPre-shared keyでの認証のほかに、ユーザ名・パスワードの認証を行うことができ、これを拡張認証といいます。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ