## default-metric

> FITELnet-F120が生成した経路情報（staticの情報）をRIPで広告する際のメトリック値を設定します。ただし、デフォルトルートのメトリックについては、static設定していたとしても"1"で広告します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。
> 工場出荷時あるいはno default-metricを指定した場合は、1が設定されます。

### FITELnet-F120で設定したスタティックルートの情報をRIPで広告する際は、メトリック値を5とする

> Router(config)#router rip Router(config-rip)#default-metric 5

### コマンド書式

> default-metric <メトリック値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> メトリック値 | スタティックルートをRIPで広告する場合のメトリック値を設定します。 | 1〜16 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> メトリック値は、1で動作します。

### メトリックとは？

> IPパケットが通過するルータの数をメトリックといいます。
> RIPで広告するメトリック値とは、その経路に到達するために、どのくらいのルータを経由しなくてはならないかを規定しています。
> IPv4では、メトリック値は1〜15までと決められており、16は到達不能を意味します。
> 通常、ルータはIPパケットを中継した際に、IPヘッダ内にあるメトリックフィールドの値を１加算します。このようにして、メトリック値が加算され、16になったら廃棄されます。

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ