## netbios-name-server

> NetBIOS サーバのIP アドレスを設定します。最大２件まで設定でき、DHCPで広告します。

### 設定例１　プライマリNetBIOSサーバに192.168.1.200、セカンダリNetBIOSサーバに192.168.1.201を設定する

> Router(config)#ip dhcp pool lan1 Router(config-dhcp-pool)#netbios-name-server 10.1.1.2 10.1.1.3

### コマンド書式

> netbios-name-server <プライマリNetBIOSサーバアドレス> <セカンダリNetBIOSサーバアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> プライマリNetBIOSサーバアドレス | DHCPで通知するプライマリNetBIOSサーバのIPアドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> セカンダリNetBIOSサーバアドレス | DHCPで通知するセカンダリNetBIOSサーバのIPアドレス | IPv4アドレス形式 | セカンダリNetBIOSサーバを使用しない

### この設定を行わない場合

> DHCPでNetBIOSサーバを通知しません。

## 設定モード

> DHCPサーバ設定モード

トップページへ