## upnp-server target-interface

> UPnP機能を使用するインタフェースを指定します。
> UPしているインタフェースのうち、priorityが最も小さいインタフェースを使用します。
> ただし、同じpriority の場合には、config に表示される順となります。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例　PPPoE１をUPnP機能を使用するインタフェースに指定します。

> Router(config)#upnp-server target-interface pppoe1

### コマンド書式

> upnp-server target-interface <インタフェース名> [<priority>]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | UnP機能を使用するインタフェースを指定します。 |
> ewan1-2 | ewanインタフェースを指定します。
> pppoe1-5 | pppoeインタフェースを指定します。
> dialer1-20 | dialerインタフェースを指定します。
> | 省略不可
> priority | UPnP機能を使用するインタフェースの優先度を指定します。 | 0〜100 | 50

### この設定を行わない場合

> 設定をしていないインタフェースで、UPnP機能を使用できません。
> 全てのインタフェースを設定していない場合は、Connectionサービスはdown状態とみなします。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ