## bgp scan-time

> 各BGP経路のネクストホップに関する到達可能性の定期的なスキャンを行う間隔を設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　スキャン間隔を5秒に設定する

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# bgp scan-time 5

### コマンド書式

> bgp scan-time <scan-time値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> scan-time値 | スキャンを行なう間隔（単位：秒）を設定します。 | 5〜60 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> scan-time値は60秒に設定されます。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ