# 代表IPアドレス

> 代表IPアドレスとは、ルータグループ化機能を使用している場合の、グループのIPアドレスです。このアドレスは、LANのサブネットに属し、どの端末も使用していないIPアドレスを設定してください。
> またルータグループを形成するルータどうしでは、同じIPアドレスを設定してください。 LAN上のPCで、FITELnet-F120をデフォルトゲートウェイにしたい場合は、FITELnet-F120のLANに設定したIPアドレスではなく、ここで設定する代表IPアドレスをデフォルトゲートウェイに設定してください。

## 関連コマンド

### ip address

> 代表IPアドレスを使用する際は、ip addressコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#redundancy pathcheck-list 1 Router(red-pathcheck-list 1)# ip address 192.168.100.100

トップページへ