## snmp-server contact

> この装置の管理者を設定します。
> 通知されたテキストは、system グループのsysContact に設定されます。管理者名は32文字までです。

### 設定例１　この装置の管理者を"root@fitelnet-f120"に設定する

> Router(config)# snmp-server contact root@fitelnet-f120

### コマンド書式

> snmp-server contact <管理者名 >

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 管理者指定 | この装置の管理者を指定します。 | 32文字以内の文字列 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 指定なしになります。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ