## linkdown-detect

> LAN側インターフェースのリンクダウンを検出するかどうかの設定を行います。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　LAN側インタフェースのリンクダウンを検出する

> Router(config)#inter lan 1 Router(config-if lan 1)#linkdown-detect on

### コマンド書式

> linkdown-detect {on|off}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> on|off | LAN側インタフェースのリンクダウンを検出するかどうかの設定 | on off | 省略不可

### この設定を行わない場合

> LAN側インターフェースのリンクダウンを検出しません。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード

トップページへ