## bgp router-id

> BGP ルータ ID を設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPのルータIDを10.1.1.1に設定します。

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# bgp router-id 10.1.1.1

### コマンド書式

> bgp router-id <IPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPのルータIDを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ルータの全インタフェースアドレスで最大のものを BGP ルータ ID とします。

### ルータIDとは？

> BGPで扱う、装置のIDです。通常は、そのルータのどこか1つのインタフェースのIPアドレスを割り当てます。
> FITELnet-F120では、このコマンドによりルータIDが指定されていない場合は、LANインタフェースのIPアドレスが割り当てられます。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ