## router-group enable

> ルータグループ化機能を使用する場合に指定します。
> FITELnet-F120/E30を利用して、冗長機能を実現する場合には、ルータグループを形成する必要があります。

### 設定例１　ルータグループ化機能を使用する

> Router(config)#redundancy router-group Router(red-router-group)# router-group enable

### 設定例２　ルータグループ化機能を解除する

> Router(config)#redundancy router-group Router(red-router-group)# no router-group enable

### コマンド書式

> router-group enable

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> ルータグループ化機能は使用できません。

### ルータグループ化機能とは？

> LANインタフェース上にあるFITELnet-F120/E30と連携して冗長機能を実現するために、ルータグループというグループを形成します。
> ルータグループどうしで、L3監視の状態や空きチャネルの情報をやり取りして、経路が異常になった場合のバックアップ／復旧時の切り戻しを行ないます。
> LAN上の端末（PCなど）からは、仮想的にルータグループが１つのルータとして動作します。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ