## ipv6 enable

> LANインタフェースにグローバルアドレスを割り当てず（ipv6 addressコマンドを使用しない）、リンクローカルアドレスのみでIPv6通信を行なう（同一リンク内のみの通信）場合に指定します。

### 設定例１　LANインタフェースを、リンクローカルアドレスのみで使用する

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ipv6 enable

ポイント | FITELnet-F120は、IPv6インターネットで標準で使用されるPD(Prefix Delegation：プレフィックスをプロバイダから支給される）機能をサポートしています。 PDを使用してIPv6インターネットに接続する場合は、LANインタフェースではipv6 enableを指定してください。

### コマンド書式

> ipv6 enable

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> PDを使用してインターネット接続する場合、LAN側でIPv6を運用することはできません。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード

トップページへ