## retry guard-time

> IKEネゴパケットの送受信において、自身が送信してから対向の再送パケットを受け入れ可能とするまでの時間を設定します。

### 設定例１　対向の再送パケットの受け入れ可能時間を5秒に設定する

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#retry guard-time 5

### コマンド書式

> retry guard-time（受信可能時間）

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 受信可能時間 | IKEネゴパケットの送受信において、自身が送信してから対向の再送パケットを受け入れ可能とするまでの時間（単位：秒）を設定します。 | 1〜30 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 受信可能時間を1秒に設定します。

## 設定モード

> IPsec各種設定モード

トップページへ