## ip rip authentication key-chain

> key chain設定で設定したkey-chain名を指定し、PPPoEインタフェースのRIP2のパスワード制御を行ないます。
> key chain設定では、keyフレーズ／key-chainが有効な時間帯を指定することができます。　→key chain設定の詳細はこちら
> この設定が異なるルータとは、RIP2での経路交換を行なうことができません。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　RIP2の認証で使用するkeyに、"key-rip2"を使用する

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#ip rip authentication key-chain key-rip2

### コマンド書式

> ip rip authentication key-chain <key-chain名称>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> key-chain名称 | key chainコマンドで指定したkey-chain名称 | - | 省略不可

### この設定を行わない場合

> RIP2の認証を行なうことはできません。

### RIP2とは？

> RIP version 2は、距離ベクタアルゴリズムをもつ、経路制御プロトコルです。
> RIP version 1とは、以下の点が異なります。
> ・送信する際の宛先アドレスがマルチキャスト（224.0.0.9）
> ・サブネットマスク情報を通知することができる
> ・NextHopを通知することができる
> ・認証データを通知することができ、認証データが異なるルータからの経路情報は有効としない。

## 設定モード

> PPPoEインタフェース設定モード

トップページへ