## key

> Pre-Shared Key※を設定します。
> 文字列で指定する場合は"ascii"を指定、16進数で指定する場合は"binary"を指定した後、Pre-Shared Keyを設定します。
> ※Pre-Shared Key･･･一般に「事前共有鍵」「共有秘密鍵」とも呼ばれます。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　Pre-Shared Keyに"secretF120"設定する（文字列）

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#key ascii secretF120

### 設定例２　Pre-Shared Keyに"123456789abcdef"を設定する（16進数）

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#keｙ binary 123456789abcdef

### コマンド書式

> key { ascii | binary } <Pre-shared Key>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ascii | binary | Pre-shared Keyを文字列として扱うか、数字（16進数）として扱うかを指定します。 |
> ascii | 文字列として扱う
> binary | 数字として扱う
> | 省略不可
> Pre-shared Key | Pre-shared Keyを指定します。 | 最大64文字の英数字 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> SAを確立できません。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ