## neighbor

> RIPの宛先アドレスを指定します。
> 通常のRIPは、Version1ではサブネットブロードキャスト（192.168.0.255等）宛、Version2ではマルチキャスト（224.0.0.9）宛に送信しますが、RIPを広告する相手を限定したい場合に、宛先アドレスを指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　RIPの宛先を192.168.100.1に限定する

> Router(config)#router rip Router (config-rip)# neighbor 192.168.100.1

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> [source-interface {lan 1 | ewan {1|2} | loopback 1}]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> <IPアドレス> | RIPの宛先を指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> source-interface | RIPを送信する際の送信元アドレスに使用するインタフェースアドレス | lan 1 ewan 1〜2 loopback 1 | 実際に送信するインタフェース

### この設定を行わない場合

> Version1ではサブネットブロードキャスト（192.168.0.255等）宛、Version2ではマルチキャスト（224.0.0.9）宛に送信します

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ